**Led Kafa Lambası Teknik Şartnamesi / Belden Bataryalı**

1. Kafayı üstten ve yandan kavrayan baş bandının ön tarafında ışık kaynağı bulunmalıdır. Işık kaynağının kablosu üst ve arka banddan tutturularak bel bataryasına kolaylıkla takılıp sökülebilir olmalıdır.
2. Işık kaynağı 5W led lamba olmalıdır.
3. Aylatma mekanizması açı ayarı yapılarak istenilen konumda sabitlenebilir olmalıdır.
4. Ürün ile birlikte 1 adet bel bataryası ve şarj aleti verilmelidir.
5. Aydınlatma alanı 40 cm mesafeden 15mm (+/-2mm) ile 110mm (+/- 5mm) arasında ayarlanabilir olmalıdır.
6. Aydınlatma gücü 55.000 Lux olmalıdır.
7. Ledlerin renk ısısı 6000K olmalıdır.
8. Batarya çıkış voltajı 3.7VDC olmadır, üzerindeki düğmeden açıp/kapatma özelliğine sahip olmalı ve aynı düğmeden kademesiz olarak ışık şiddeti ayarlanabilmelidir.
9. 1 bataryanın çalışma süresi 5-7 saat arasında olmalıdır.
10. Şarj aleti giriş voltajı 100V-240VAC frekansı 50/60Hz, çıkış voltajı 4.2VDC akımı 1A olmalırı.
11. Ürün bataryasız ağırlığı 230gr (+/-5gr) olmalıdır.
12. 1 bataryanın ağırlığı 170gr (+/-5gr) olmalıdır.
13. Ürünü saklamak için kumaş kesesi olmalıdır.