TAHLİYE SEDYESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ;

Taşıma Kapasitesi : 159 kg

Ağırlığı : 12 kg (±1 kg)

Sedyenin açık iken boyutu : Boy: 92 cm (±5 cm) \* En: 50 cm (±5 cm) \* Yükseklik: 135 cm (±5 cm) dir.

Sedyenin kapalı iken boyutu : Boy:106 cm (±5 cm) \* En:50 cm (±5 cm) \* Yükseklik: 19 cm (±5 cm) dir.

Tip : Acil Durum Donanımı

Özel Kullanım : Hasta Transferi

Genel Kullanım : Acil Durum Tahliyesi

Malzeme : Alüminyum Alaşım ve Alev Yürütmez Kumaş

Ambalaj içeriği : Tahliye Sedyesi, Koruma Kılıfı, Askı Aparatı,

 Yönlendirme Levhası, Kullanım kılavuzu (Tr + İng.)

 GENEL ÖZELLİKLERİ;

1. Acil durum tahliyesinde, merdivenlerden engelli, yaralı ve hasta tahliyesi için tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.
2. Bir kullanıcı tarafından kısa sürede kurulacak şekilde açılır kapanır yapıda tasarlanmış olmalıdır.
3. Metal aksam sertleştirilmiş alüminyum alaşımdan imal edilmiş olmalıdır.
4. Minder kısmı ve koruyucu kılıf alev yürütmez kumaş malzemeden yapılmış olmalıdır.
5. Üzerinde “Tahliye Sedyesi” olduğu anlaşılacak şekilde yazılı ibare olmalıdır.
6. Tahliyeyi güvenli sağlamak için en az 2 adet sedye kemeri olmalıdır.
7. Düz zeminde 4 tekerlekli sandalye işlemi de görmelidir.
8. Merdivenlerde indirileceği zaman arka kısmındaki teker mekanizması piston yardımıyla itilerek kapatılabilir yapıda olmalıdır.
9. Merdivenlerden tek kişi tarafından hızlı ve pratik bir şekilde indirmek için kauçuk paletleri olmalıdır.
10. Ambalaj içeriğinde, her bir ürünle beraber, duvara askı aparatı, ürünün muhafazası için koruyucu kılıf, yönlendirme tabelası, tabela şeklinde duvara asılabilen görsel içerikli ürün kullanım talimatı bulunmalıdır.
11. Satıcı firmanın Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki belgesi olmalıdır.
12. Ürünün UBB/ÜTS kaydı olmalıdır ve teklifle beraber bildirilmelidir.
13. Ürün üretim hatalarına karşı 2 yıl garantili olmalıdır.
14. Ürün üzerinde marka model ve seri no bilgileri bulunmalıdır.