TÜP SABİTLEME APARATI TEKNİK ŞARTNAMESİ;

 GENEL ÖZELLİKLERİ;

1. Ürün oksijen, azot vb. gaz tüplerinin güvenli bir şekilde duvar önünde dik vaziyette sabitlenmesini sağlamalıdır.
2. 50lt, 40lt ve 10lt tüplerin kullanımı için uygun olmalıdır.
3. Tüpü sabitlemek için kilitli tokası bulunan kolon kemeri olmalıdır.
4. Devrilmelere karşı emniyet amaçlı klipsli metal zinciri olmalıdır.
5. Tüpün temas ettiği yüzeylerde tampon amaçlı kauçuk fitil bulunmalıdır.
6. Ürünün ana gövdesi 3mm sac malzemeden lazer kesim ile işlenmiş tek parçadan oluşmalıdır.
7. Korozyona karşı önlem amaçlı fırın boya yöntemi ile boyanmış olmalıdır.
8. Ürün ölçüleri maksimum 20cm x 11cm x 5 cm (±1cm) olmalıdır.
9. Kemer ve zincir ölçüleri 100cm (±5cm) olmalıdır.
10. Ürün ile beraber sabitleme amaçlı vida ve dübel takımı verilmelidir.
11. Satıcı firmanın Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki belgesi olmalıdır.