**HASTA TRANSFER SİSTEMİ – ROLLBOARD TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Ürün hastaları ameliyat masasından sedyeye veya hasta yatağına, sedyeden ameliyat masasına veya hasta yatağına fazla bir güç harcamadan transfer etmekte kullanılacak yapıda olmalıdır.
2. Ürün kolay ve güvenli hasta transferi sağlamalıdır.
3. İç kısımda sert, kolay kırılmayan, iki parçadan oluşan eva plaka bulunmalıdır.
4. Plakaların üzerine katlanmayı sağlayan ve dayanıklılığı artırıcı, kolay kaymasını sağlayan beyaz renkli polyester kumaş ile kaplanmış olmaldır. Bu kapmlama işlemi dezenfeksiyon amaçlı sıcak pres ile yapılmış olmalıdır.
5. İç katman malzemenin üzerinde kolay dönmeyi sağlayan, ince, tek katmandan oluşan (astar bulunmamalıdır), dikiş ile birleştirilmiş, sağlam özel bir kumaş bulunmalıdır. Ayrıca bu kumaş her türlü dezefektan ile silinebilir, gerektiğinde çamaşır makinesinde yıkanabilir ve kolay değiştirilebilir olmalıdır.
6. Ürün kullanım sonrasında kolaylıkla ikiye katlanabilir yapıda olmalıdır ve sıcak pres ile monte edilmiş plastik tutma kulpları bulunmalıdır.
7. Ürün kullanım sonrası yer kaplamaması ve kolay erişilebilir olması için ürünün özel bir plastik askı aparatı olmalıdır.
8. Ürün x-ray geçirgen olmalıdır. Transfer bandı bağlantıları röntgen v.b. çekimi etkileyecek, engelleyecek metal bağlantı elamanları (zımba, vida vs.) olmamalıdır.
9. Boyutları; eni 47 cm (+/-2cm), açık olarak boyu 174cm (+/-2cm) olmalıdır.
10. Ağırlığı 2,4 kg(+/-100 gr) olmalıdır
11. Ürün transfer işlemini kolay sağlayabilmesi ve hastaya rahatsızlık vermemesi için en fazla 1.9cm kalınlığında olmalıdır.
12. Ürünün ön yüzü şeffaf olan fermuarlı taşıma çantası bulunmalıdır ve orjinal karton kutusu olmalıdır.
13. Satıcı firmanın İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi bulunmalıdır.
14. Ürün UBB/ÜTS kaydı olmalıdır ve teklifle beraber bildirilmelidir.
15. Ürünün EC Uygunluk Beyanı belgesi bulunmalıdır.