**AĞIRLIK – UZUNLUK ÖLÇÜM CİHAZLARI, DİJİTAL, YETİŞKİN HASTA AĞIRLIK ÖLÇÜM CİHAZI**

**TAŞINIR KODU: 253-03-04-241000117**

**DİYALİZ BASKÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Teklif edilen cihaz, 300 kg +-100 gr hassasiyette ölçüm yapmalıdır.
2. Teklif edilen cihaz tekerlekli sandalyedeki hastaların tartımı için özel olarak tasarlanmış, iniş-çıkış rampalı platforma sahip olmalıdır.
3. Teklif edilen cihaz ayakta tartılacak hastaların da tutunabilmesi için 2 seviyeli (50-70 cm) tutma kolu hazırlanabilir olmalıdır.
4. Teklif edilen cihazda RS-232C çıkışı üzerinden ağırlık bilgilerini bilgisayar veya yazıcıya aktarabilir olmalıdır.
5. Teklif edilen cihazın dara alabilme özelliğine sahip olmalıdır.
6. Teklif edilen cihazın hafızaya alabilme özelliği olmalıdır.
7. Teklif edilen cihaz LCD ekrana sahip olmalıdır.
8. Teklif edilen cihazın Ölçüleri: 102 x 105 cm arasında olmalıdır.
9. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler ve cihazlar için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istekliye ait satış merkezi yetki belgesi olmalıdır, bu belge teklifle birlikte verilmelidir.
10. Teklif edilen ürüne ait UBB/ÜTS kaydı olması gerekmektedir, kayıt numarası teklifte bildirilmelidir. Ayrıca satıcı firma bayi ise mutlaka bayilik tanımlanması yapılmış olmalıdır.