**BOY ÖLÇERLİ DİJİTAL TARTI**

1. Teklif edilen cihaz, 10-200 kg arası +-50 gr hassasiyette ölçüm yapmalıdır.
2. Teklif edilen cihaz, 60-210 cm arası +-1 mm hassasiyetle boy ölçme işlemi yapmalıdır.
3. Teklif edilen cihaz, boy ve ağırlığa göre yağlılık oranını yüzde olarak veya BMI (Body Mass Index) olarak ekranda göstermelidir.
4. Teklif edilen cihaz LCD ekrana sahip olmalıdır.
5. Teklif edilen cihaz en az 7 adet hafızaya sahip olmalıdır.
6. Teklif edilen cihazın paslanmaz çelik tartı kefesi olmalıdır. Ayrıca çıkabilir ve kolay temizlenir olmalıdır.
7. Teklif edilen cihaz tekerlekleri sayesinde kolay taşıma imkanı sağlamalıdır.
8. Teklif edilen cihaz kg veya lb şeklinde ölçüm yapabilmeli ve dara alabilme özelliği olmalıdır.
9. Teklif edilen cihaz şarj edilebilir dahili bayarya ve adaptörle kullanılabilir olmalıdır.
10. Teklif edilen cihaz darbelere karşı dayanıklı gövdeye sahip olmalıdır.
11. Teklif edilen cihazın zemin eğimine göre ayarlanabilir kauçuk rotil ayakları olmalıdır. Ayrıca üzerindeki su terazisi ile denge kontrolü yapılabilmelidir.
12. Teklif edilen cihazın teleskopik boy ölçüm çubuğu olmalıdır. Ölçüm çubuğu gövdeye 2 noktadan sabitlenebilmelidir.
13. Teklif edilen cihazın boy ölçme çubuğu katlanır ve ekran değerleri rahatlıkla okunabilir olmalıdır.
14. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler ve cihazlar için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istekliye ait satış merkezi yetki belgesi olmalıdır, bu belge teklifle birlikte verilmelidir.
15. Teklif edilen ürüne ait ubb/üts kayıt numarası teklifte bildirilmelidir.