**AĞIRLIK – UZUNLUK ÖLÇÜM CİHAZLARI, DİJİTAL, YETİŞKİN HASTA AĞIRLIK VE BOY ÖLÇÜM CİHAZI**

**TAŞINIR KODU: 253-03-04-241000116**

**OTOMATİK BOY ÖLÇERLİ DİJİTAL TARTI PRİNTERLİ**

1. Teklif edilen cihaz özel işlem seçenekleri ile bay-bayan ve çocuklara özgü sonuçları vermelidir.
2. Teklif edilen cihaz 5 saniye içinde ölçülen değerleri ekranda gösterebilmelidir.
3. Ölçüm sonuçları istenilen RS-232 çıkışı ile bilgisayar veya yazıcıya aktarılabilir özellikte olmalıdır.
4. Teklif edilen cihaz boy ölçme işlemini otomatik olarak yapar. Boy ölçme çubuğu otomatik olarak hastanın boyunu ölçerek başka hiçbir işleme gerek kalmadan ekranda gösterebilmelidir.
5. Teklif edilen cihaz, 10-200 kg arası +-50 gr hassasiyette ölçüm yapmalıdır.
6. Teklif edilen cihaz, 90-200 cm arası +-1 mm hassasiyetle boy ölçme işlemi yapmalıdır.
7. Teklif edilen cihaz, boy ve ağırlığa göre yağlılık oranını yüzde olarak veya BMI (Body Mas Index) olarak ekranda göstermelidir.
8. Teklif edilen cihaz boy-ağırlık ve yağlılık oranını aynı anda üç ayrı göstergede gösterebilir özellikte olmalıdır.
9. Teklif edilen cihazın boyutları; 2200 (Y)x320(G)x526(D) mm boyutlarında ve maksimum 13 kg ağırlığında olmalıdır.
10. Teklif edilen cihazın elektrik beslemesi 15V DC 1A değerlerinde olmalıdır.
11. Teklif edilen cihazla birlikte yazıcı ünitesi de verilmelidir ve sonuçlar otomatik olarak bu yazıcıdan alınmalıdır.
12. Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünler ve cihazlar için "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında istekliye ait Satış Merkezi Yetki Belgesi olmalıdır, bu belge teklifle birlikte verilmelidir.
13. Teklif edilen ürün ÜTS/TİTUBB kayıtlı olmalıdır ve numarası teklifte bildirilmelidir.