**HASTA TRANSFER SİSTEMİ – ROLLBOARD TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Minder; hastaları ameliyat masasından sedyeye veya hasta yatağına, sedyeden ameliyat masasına veya hasta yatağına fazla bir güç harcamadan transfer etmekte kullanılacak yapıda olmalıdır.
2. **Minderin boyutları; her türlü ameliyat masası sedye ve hasta yataklarında rahatlıkla kullanılabilmesi için en az 180cm x 50cm olmalıdır.**
3. **Minder üzeri polyester kumaş ile kaplanmış sertleştirilmiş polietilen köpük üstünde kaygan naylon kumaş ile çevrelenmiş olmalıdır.**
4. Minderin dış yüzeyi yırtılmaya karşı korumalı olmalıdır.
5. **Minderin dış yüzeyi dikişsiz birleştirilmiş olmalı ve gerektiğinde yenisi ile değiştirilebilmelidir.**
6. **Minder non-toksik veya antibakteriyel yapıda olmalıdır.**
7. **Minderin dış yüzeyi istenilen renklerde yapılmalıdır.**
8. Minder, kolay ve güvenli transferi sağlamalıdır.
9. Minder, çalışanların taşıma sırasındaki rahatsızlanma risklerini düşürmeye yardımcı olmalıdır.
10. Ortadan ikiye katlanarak bulunduğu alan olarak tasarruf sağlamalıdır.
11. **İkiye katlandığında kolaylıkla taşınabilmesi için her iki ucunda omuz askıları bulunmalıdır.**
12. **Minder x-ray geçirgen olmalıdır. Transfer bandı bağlantıları röntgen v.b. çekimi etkileyecek, engelleyecek metal bağlantı elamanları olmayacaktır.**
13. Hastane ortamında; görüntüleme departmanında, radyolojide, ameliyathanelerde, hasta katlarında, fizyoterapi ve ergoterapi departmanlarında, yoğun bakım ünitelerinde, hemşirelik hizmetlerinde kolaylıkla kullanılabilmektedir.
14. Minder her türlü likit dezenfektanlarla (renkli olmayan) kolaylıkla temizlenebilmelidir.
15. Satıcı firmanın İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi bulunmalıdır.
16. Ürün UBB/ÜTS kaydı olmalıdır ve teklifle beraber bildirilmelidir.